# Vysoké učení technické v Brně



IMS - Modelování a simulace

2020/2021

**Model a simulácia výroby piva**

Adam Ševčík (xsevci64)

Martin Hiner (xhiner00) 7.12.2020

Obsah

**Úvod** **1**

Zadejte název kapitoly (úroveň 2). 2

Zadejte název kapitoly (úroveň 3). 3

**Zadejte název kapitoly (úroveň 1).** **4**

Zadejte název kapitoly (úroveň 2). 5

Zadejte název kapitoly (úroveň 3). 6

1. 1 Úvod

Táto technická správa vznikla ako dokumentácia projektu IMS Diskrétní model výrobního procesu (SHO). Zvolená téma je výroba piva v minipivovare BUCHVALD. V experimentoch ide o snahu zlepšiť výrobný proces vzhľadom na spotrebu surovín.

1. 1.1 Zdroje informácií

Ako hlavný zdroj informácií sme použili pivovar BUCHVALD ktorý má na svojej stránke presne popísaný proces vyrábania ich piva podľa starého pivovarského zákona o čistote piva. Bohužiaľ sa nám nepodarilo získať presné údaje o objeme a preto sme pre účely projektu použili vymyslené vzorové hodnoty.


1.2 Overenie validity

Overiť si validitu modelu sme bohužiaľ v tejto dobe nemohli osobne takže sme overovali len na základe informácií získaných z internetu.

2 Postup výroby

1. 2.1 Model pivovaru

Model pivovaru sa skladá z nasledujúcich častí:

* Šrotovník na slad
* Kotol 800l
* Kaď 800l
* Mladinová pánev
* Kvasný tank 5x200l
* Ležiacky tank 6x500l

Model pivovaru(bez plničky fliaš) obr.1, zdroj [1]

1. 2.2 Suroviny

Pivovar Buchvald používa klasickú techniku podľa starého pivovarského zákona o čistote piva (Reinheitsgebot z roku 1516), podľa ktorého sa pri výrobe piva používajú len 4 suroviny a to: voda, slad, chmeľ a pivovarské kvasnice. Pivo BUCHVALD sa varí klasickou pôvodnou metódou, bez pridania cukru, náhražiek, rôznych extraktov, umelého sýtenia CO2…

1. 2.3 Jednotlivé procesy
2. 2.3.1 Šrotovanie sladu

Šrotovanie je mechanické rozdrvenie jačmenného sladu na sladový šrot, a to tak aby bol čo najviac zachovaný obal zŕn, ktorý potom slúži pri scedzovaní ako dôležitá filtračná vrstva. Šrotovanie prebieha pomocou profesionálneho mlynu na slad (Brouwland model 110.042.9) ktorý dokáže pomlieť pri maximálnom vyťažení 1000kg za hodinu.(zdroj [2])

2.3.2 Vystieranie

Nasleduje vystieranie, teda proces zmiešania sladu s vodou pri teplote 37°C. Dôkladným premiešaním sladu s vodou vzniká v kadi hustá kaša tzv. vystierka, ktorá sa v ďalšom procese nazýva ako rmut či dielo. Vystieranie prebieha v kotli kde sa na 100kg sypania použije 700l vody. Tento proces trvá asi 15 minút.

1. 2.3.3 Rmutovanie

Ďalšou fázou je rmutovanie. Ide o proces, pri ktorom enzymatický komplex obsiahnutý v slade štiepi zložité polysacharidy (škroby) na zkvasiteľné cukry. My používame tradičný dvojrmutový spôsob. Postupne sa ohrievajú časti diela (rmuty) na vyššiu cukrotvornú teplotu, po dokonalom zcukrení sa privedú do varu, povaria a prečerpú k dielu. Na konci sa dosiahne teplota celého diela 75 až 78°C. Proces rmutovania trvá cca 4,5 hod. a po jeho ukončení sa zaradí 30 min. odpočinok po ktorom sa roztok presunie do sceďovacej kade kde nastáva scedzovanie.

1. 2.3.4 Scedzovanie

Pri následnom scedzovaní dochádza v scedzovacej kadi k oddeleniu kvapalnej časti diela od pevných zbytkov sladu – tzv. sladového mláta, ktoré používame pre kŕmenie dobytka. Výsledkom scedzovania, ktoré trvá cca 3,5 hod je sladina, číry roztok sladkej chuti.

1. 2.3.5 Chmelovar

Povarením sladiny s chmeľom, ktorý pridávame na 3 krát v mladinovej pánvi počas doby 120 minút sa uvoľňujú horké látky chmeľu do roztoku a výsledkom je horúca mladina.

2.3.6 Schladzovanie

Mladina je schladená v jednostupňovom doskovom chladiči na zákvasnú teplotu 8-10°C. Počas schladzovania dochádza k sýteniu už zachladenej mladiny sterilným vzduchom. Na chladenie sa používa chladič SWEP E8LASHx50 ktorý dokáže schladiť 400litrov za hodinu.(zdroj[4])

2.3.7 Kvasenie

K zchladenej a prevzdušnenej mladine sa pridajú pivovarské kvasnice a nastáva proces kvasenia, kde sa postupne znižuje teplota a na konci procesu sa odpustia kvasnice. U nás proces kvasenia trvá cca 12 dní. Počas kvasenia dochádza k premene zkvasiteľných cukrov na alkohol a CO2. Po ukončení procesu sa pivo zchladí a nastáva proces ležania. U nás použivame klasický, tradičný dvojfázový postup kvasenia a ležania, kde pivo kvasí v jednom tanku a po prekvasení ho pretlačíme do druhého ležiackeho tanku.

1. 2.3.8 Ležanie – dozrievanie

Ležanie – dozrievanie piva je u nás pri hradiacom tlaku 0,8-0,9 baru a teplote okolo 1 až 2°C. Celková doba je u nás cca 12 týždňov. Pri tejto teplote sa pivo sýti prirodzeným CO2 a zaokrúhľuje sa jeho chuť.

1. 2.3.9 Stáčanie piva

Hotové odležané pivo sa stočí do KEG sudov, ktoré sa umiestnia do chladiaceho boxu, kde je udržiavaná teplota do 2°C, kde ďalej oddychuje a čaká na expedíciu k naším odberateľom.

1. 2.4 Výsledný produkt

Výsledný produkt je nepasterizované a nefiltrované pivo bez akýchkoľvek prídavných látok s obsahom alkoholu závisiacom na druhu piva:

a) 12° - obsah alkoholu 4,7% doba ležania 70 až 75 dní

b) 10° - obsah alkoholu 3,8% doba ležania 30 až 35 dní

3. Konceptuálny model

4. Simulačný model

Simulácia začína eventom Start kde sa skontroluje obsadenosť Kvasného tanku. Ak je aspoň jeden kvasný tank prázdny a váha sladu je aspoň 100kg začne sa process Slad. Tento event sa opakuje každú hodinu.

Proces Slad pomocou mlynu pomelie 100kg sladu za 5 až 8 minút a následne spolu so 700l vody voží pomletý slad do kotla kde sa bude miešať a zohrievať 15 minút. Po tomto čase nasleuje proces Rmut.

V procese Rmut sa 100kg sladiny spolu so 700l vody varí 5 až 5,5 hodiny a následne je aktivovaný proces Sladina.

5. Simulačné experimenty

5.1 Referenčný experiment

Referenčný experiment bol spustený so základnými nastaveniami teda 2400kg sladu (200kg\*12 mesiacov) a 60kg chmelu (5kg\*12 mesiacov) a reálnym počtom jednotlivých zariadení v pivovare BUCHVALD.

Spotrebované suroviny:

|  |  |
| --- | --- |
| Názov | Počet |
| Slad | 2400 kg |
| Chmeľ | 32.64 kg |
| Voda | 16800 l |
| Kvasnice | 81 kg |

Medziprodukty a odpad:

|  |  |
| --- | --- |
| Názov | Váha/kg |
| Mláto | 2880 |
| Kal | 72kg |
| Pokazený slad | 0 |
| Kontaminované pivo | 0 |

Vyrobené pivo:

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Objem/l |
| Výčapná 10° | 8400 |
| Ležiak 12° | 7800 |

5.2 Testovacie experimenty

Cieľom prvého experimentu bolo zistiť optimálne množstvo sladu a chmeľu na rok tak aby linka bežala na plnú kapacitu po dobu jedného roku a žiadny slad ani chmeľ na konci roka nevystával. V druhom experimente sme zisťovali k koľko sa skráti čas výroby piva pri rovnakom množstve surovín ak zdvojnásobíme počet všetkých strojov.

5.3.1 Experiment 1 – optimálne množstvo sladu a chmeľu

Na tento experiment sme využili skutočnosť že náš simulátor zisťuje spotrebu chmeľu a sladu. Na zistenie optimálnych hodnôt sme teda potrebovali prekročiť tieto hodnoty a tak sme nastavili množstvo chmeľu 2krát vyššie ako normálne teda 120kg a množstvo sladu 5krát vyššie ako normálne teda 12000kg. Výsledky pri 120kg chmeľu a 12000kg sladu:

Spotrebované suroviny:

|  |  |
| --- | --- |
| Názov | Počet |
| Slad | 6200 kg |
| Chmeľ | 84.32 kg |
| Voda | 43400 l |
| Kvasnice | 210 l |

Medziprodukty a odpad:

|  |  |
| --- | --- |
| Názov | Váha/kg |
| Mláto | 7440 |
| Kal | 186 |
| Pokazený slad | 0 |
| Kontaminované pivo | 0 |

Vyrobené pivo:

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Objem/l |
| Výčapná 10° | 10200 |
| Ležiak 12° | 8400 |

Z výsledkov sme zistili že sa spotrebovalo iba 6200 kg z 12000 kg Sladu a 84.32 kg zo 120 kg chmeľu takže sme prekročili optimálne hodnoty. Ďalej sme teda tieto hodnoty zadali do simulátoru aby sme overili správnosť výsledkov.

5.3.3 Experiment 1 – overenie výsledkov

Pre overenie výsledkov sme spustili simulátor s hodnotou chmeľu 84.32 a hodnotou sladu 6200. Výsledky:

Spotrebované suroviny:

|  |  |
| --- | --- |
| Názov | Počet |
| Slad | 6200 kg |
| Chmeľ | 84.32 kg |
| Voda | 43400 l |
| Kvasnice | 210 l |

Medziprodukty a odpad:

|  |  |
| --- | --- |
| Názov | Váha/kg |
| Mláto | 7440 |
| Kal | 186 |
| Pokazený slad | 0 |
| Kontaminované pivo | 0 |

Vyrobené pivo:

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Objem/l |
| Výčapná 10° | 10200 |
| Ležiak 12° | 8400 |

Keďže je objem vyrobeného piva rovnaký ako pri experimente môžeme povedať že výsledky sú správne.

5.3.4 Experiment 1 – vyhodnotenie

**Optimálne množstvo dodaného chmeľu a sladu na to aby linka bežala 12 mesiacov na plnú kapacitu je: Chmeľ-84.32 kg , Slad-6200kg.**

5.4.1 Experiment 2 – zdvojnásobenie strojov s frontami

V tomto experimente sme dvojnásobne zvýšili počet strojov ktoré vytvárajú fronty na základe údajov z referenčného experimentu. Zisťovali sme ako sa zmení čas výroby takého istého objemu piva oproti referenčnému experimentu.

Spotrebované suroviny:

|  |  |
| --- | --- |
| Názov | Počet |
| Slad | 2400 kg |
| Chmeľ | 32.64 kg |
| Voda | 16800 l |
| Kvasnice | 81 kg |

Medziprodukty a odpad:

|  |  |
| --- | --- |
| Názov | Váha/kg |
| Mláto | 2880 |
| Kal | 72kg |
| Pokazený slad | 0 |
| Kontaminované pivo | 0 |

Vyrobené pivo:

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Objem/l |
| Výčapná 10° | 8400 |
| Ležiak 12° | 7800 |

Ukončenie výroby Referenčný experiment : 315. deň 14:46

Ukončenie výroby Experiment 2: 189. deň 19:26

5.4.2 Experiment 2 – vyhodnotenie

Z tohto experimentu sme zistili že zdvojnásobenie strojov Varný kotol, Kvasný tank a Ležiacky tank zrýchli proces výroby o viac ako 125 dní. Zníži sa aj ich priemerná dĺžka fronty ale na Sceďovacej kadi sa vytvorí malá priemerná fronta ktorá pri referenčnom experimente nebola.

6. Záver

V tomto projekte sme vytvorili model minipivovaru. Jeho validitu sme bohužiaľ nedokázali overiť na 100% nakoľko sme nemali presné údaje z konkrétneho pivovaru ale len dáta uvedené na rôznych stránkach. Zistili sme že najväčšie problémy vo výrobe tvoria posledné dva procesy ktoré zaberajú veľa času a preto ani vyšší počet Kvasných a Ležiackých tanku ktoré majú k dispozícií v pivovare BUCHVALD nestačí nato aby sa netvorili fronty pred týmito zariadeniami. Vlastným experimentom sme zistili že nato aby sa netvorili fronty pred Kvasným tankom by bolo potreba viac ako 60 týchto zariadení. Avšak pomocou nášho druhého experimentu sme zistili že zdvojnásobenie problémových zariadení rapídne zrýchli proces výroby.

Zdroje:

1: <https://www.buchvald.sk/postup-pri-vyrobe-piva/>

2: <https://www.farmarik.sk/p/2834/mlyn-na-slad-1000-kgh-380v-40kw?pp=2f55707d>

3: <https://www.electronic-star.sk/Domacnost/Male-kuchynske-spotrebice/Domace-pivovary/Mundschenk-3XL-sladovy-kotol.html>

4: <https://www.vymeniky-tepla.cz/sk/doskovy-chladic-mladiny/>

5: [https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/04/Kvasn%C3%A9-technol%C3%B3gie-v%C3%BDroba-piva.pdf](https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/04/Kvasné-technológie-výroba-piva.pdf)

6: <https://vintoperk.estranky.sk/clanky/o-pive/vyroba-piva.html>